ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 22.09.2017 № 1077

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**бесхозяйных тепловых сетей**

Тепловая сеть от наружной проекции стены тепловой камеры ТК-20а-5 до места врезки в уз.20а-5-2 в техподполье здания по ул.Выучейского, 18   
в городе Архангельске (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 65 метров; диаметр подающего и обратного трубопроводов   
от ТК-20а-5 до ТК-20а-5-1 – 159 мм, протяженность 32,5 м, диаметр подающего и обратного трубопроводов от ТК-20а-5-1 до уз.20а-5-2 – 108 мм, протяженность 32,5 м).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_