**Порядок подключения**

Порядок подключения к системе ЕГАИС для розничных организаций

Технические требования

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования\комплектующие | Наименование\характеристики\* |
| Рабочая станция обмена данными |
| Аппаратное обеспечение |
| Процессор | Процессор 32 с частотой от 1,9 ГГц и выше |
| ОЗУ | От 2 Гб или более |
| Сетевой контроллер | Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45 |
| Дисковый накопитель | Общий объем не менее 50 GB |
| Криптографическое оборудование |  Аппаратный крипто-ключ |
| Программное обеспечение |
| Операционная система | Windows 7 Starter и выше |
| Общесистемное ПО | Java 8 и выше |
| Программное обеспечение ЕГАИС | Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием. Установка дополнительного ПО не требуется. |

Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса не требуется!

Для подключения к системе ЕГАИС необходимо войти в [личный кабинет](https://service.egais.ru/checksystem)